ТЗ

Корпус: Прозрачный, из оргстекла 2мм, 500x500x250 мм

Измерение влажности: использование (DHT22/BME280)

Измерение температуры: использование (DHT22/BME280)

Измерение уровня освещенности: стандартный фоторезистор на 10 кОм

Освещение: 5V адресная rgb лента

Подогрев: не выбрано

Полив: стандартная 5v помпа

Влажность воды: вилка с 10 кОм резистором