ФТ

Теплица с замером температуры, влажности, уровня освещения за пределами и в самой теплице. Также с возможностью освещения любым(фиолетовым) цветом. Освещение должно обеспечивать нормальный уровень освещения в пределах корпуса. Также теплица должна уметь отдельно управлять каждым из 3 горшков (полив/получение данных о влажности почвы). Также теплица должна обеспечивать приемлемую температуру внутри нее, путем подогрева воздуха или почвы. Она должна передавать данные через mqtt на платформу GreenPL, и иметь возможность управляться через нее. Также она должна иметь возможность управляться и настраиваться через локальный http сервер.